1. Yetkilinin İzni Olmadan Makineyi Çalıştırmayınız.
2. Makine Çevresini İyice Kontrol Ediniz.
3. Makineyi Çalıştırmadan Önce Depo Altındaki Su Vanasını Açınız, Suyu Boşaltınız.
4. Makine Çevresini Kontrol Ettikten Sonra Şalteri Açıp Çalıştırınız.
5. Vernikleme İşleminde Basınç Ayarı 6 Atmosfere Ayarlayınız.
6. Çivi Tabancası Çivinin Boyuna Göre 6 Atmosferden Aşağı Olmamalıdır.
7. Makinenin Dönen Kısımlarını Elinizle Durdurmaya Çalışmayınız.
8. Çalışan Makineyi Durdurmadan Ayarlama, Tamir Etme Ve Temizlik İşini Yapmayınız.