Çalışma Güvenlik Ve Kuralları

1. Daima Topraklı Fiş Ve Priz Kullanınız
2. Fişi Prize Takmadan Önce Şalterin Kapalı Olduğunu Kontrol Ediniz
3. Makine Kablosunun Ve Uzatma Kablosunun Kusursuz Olduğunu Kontrol Ediniz
4. Bıçağını Değiştirirken Veya Herhangi Bir Ayarlama Yaparken Fişi Daima Çıkarınız.
5. Bıçağın Derinliğini,Takacağınız Kamaya Göre Ayarlayınız.
6. İşlem Bittiğinde Şalteri Kapatınız Ve Makine Tamamen Durmadan Elinizden Bırakmayınız.
7. Parçaları Siperlere İyi Yaslayın,Boşluk Kalmasın.
8. İş Parçalarını Makinanın Tablasına Bırakmayınız.

Kırlangıç Kuyruğu Kanal Açma Makinelerinin Bakımı

İşe Başlamadan Önce,

A – Bıçak Üzerindeki Reçine Vb. Birikintileri Mazotlu Fırça İle

 Temizleyiniz.

B – Otomatik Çalıştırıcısının Normal Çalıştığını Kontrol Ediniz.

1 – Kablo Ve Fiş Bağlanttılarının Sağlam Olduğunu Kontrol Ediniz.

2 – Kataloğunda Belirtrilen Esaslara Göre Makineyi Yağlayınız.

 3 – Ortalama 50 Çalışma Saati Sonunda, Kömür Kapaklarını Sökerek

 Kömürleri Çıkarınız Ve Kontrol Ediniz. Aşınmış Kömürleri Yenileri İle

 Değiştiriniz Ve Kapaklarını Tekrar Sıkıca Kapatınız.